別表第１（第４条関係）

　補強コンクリートブロック造の塀点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | ２．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 高さ２ｍを超える塀で１５ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| 高さ２ｍ以下の塀で１０ｃｍ以上 | はい | いいえ |
| ３ | 鉄筋 | 壁内に直径９ｍｍ以上の鉄筋が、縦横とも８０ｃｍ間隔以下で入っており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋に、横筋は縦筋にそれぞれかぎ掛けされている。 | はい | いいえ |
| ４ | 控壁（高さ1.2ｍを超える時） | 塀の長さ３．４ｍ以下ごとに、直径９ｍｍ以上の鉄筋が入った控壁が塀の高さの１/５以上突出してある。 | はい | いいえ |
| ５ | 基礎（高さ1.2ｍを超える時） | 丈が３５ｃｍ以上で根入れ深さが３０ｃｍ以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある。 | はい | いいえ |
| ６ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、１ｍｍ以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| 評価 | ６項目のうち１つでも不適合があれば安全対策が必要 |

別表第２（第４条関係）

組積造の塀点検表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点検項目 | 点検内容 | 点検結果 |
| 適合 | 不適合 |
| １ | 高さ | １．２ｍ以下 | はい | いいえ |
| ２ | 壁の厚さ | 各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の１／１０以上ある。 | はい | いいえ |
| ３ | 控壁 | 塀の長さ４ｍ以下ごとに壁面からその部分の壁の厚さの１．５倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の１．５倍以上ある。 | はい | いいえ |
| ４ | 基礎 | 根入れ深さが２０ｃｍ以上ある。 | はい | いいえ |
| ５ | 傾き、ひび割れ | 全体的に傾いていない、１ｍｍ以上のひび割れがない。 | はい | いいえ |
| 評価 | ５項目のうち１つでも不適合があれば安全対策が必要 |